**Návod pro inspekční kameru/ endoskop**

1. Stáhněte si do svého mobilního zařízení aplikaci Moqo View. To lze učinit jejím vyhledáním na příslušném portálu pro vaši platformu nebo vyfocením QR kódu v manuálu, který je součástí balení.
2. Vyndejte z obalu černou krabičku - vysílač s nápisem WiFi a na straně stiskněte tlačítko se symbolem zapnout. Toto tlačítko zároveň aktivuje WiFi. Aktivaci poznáte rozblikáním zeleného světla.
3. Ve svém mobilním zařízení si otevřete nastavení WiFi a připojte se k síti ZCF. Po zadání **hesla: 12345678** se vaše zařízení spárují.
4. Pro přenášení obrazu je nyní spojit kameru s WiFi vysílačem. Toto spojení zajišťuje MicroUSB port ve vysílači.
5. Po propojení zařízení si otevřete aplikaci Moqo View ve svém zařízení a můžete endoskop volně užívat. Endoskop je vybaven šesti LED diodami, jejíž výkon lze regulovat pomocí kolečka na panelu nedaleko konce kabelu s kamerou. Tento panel je vybaven i tlačítkem s funkcí fotit.
6. Pro vypnutí opět zmáčknete tlačítko se symbolem zapnout na straně vysílače a kamera se automaticky vypne, čímž se vám odpojí spojení mezi WiFi a mobilním zařízením.

**Napájení**

1. Obsahem balení je i napájecí kabel s USB koncovkou. Ta slouží k zapojení do adapteru nebo do vašeho počítače. Na vysílači jsou dva výstupy, pro napájení využíváme ten, na kterém je symbol blesku.
2. Stav nabíjení můžete pozorovat na červené diodě, která je hned vedle napájecího výstupu. Pokud bliká, tak dochází k nabíjení. Ve chvíli, kdy již svítí, tak je zařízení plně nabito.

**Obsah balení**

 Obsah balení: **Kamera, vysílač, napájecí kabel, 2\* příchytný aparát s přísavkami** (na přichycení vysílače k mobilnímu zařízení nebo na hladké povrchy)**, sada umožňující pozorovat do pravého úhlu, sada zabraňující ohybu kabelu, návod k použití v anglickém jazyce.**